**REGENMANAGER – Bedienungsanleitung**

1. **Betriebsmodi:**
   * Normalbetrieb:

Display:

- „Zisterne“/„Trinkwasser“

- Zisternenfüllstand

}

* 1. **Zisterne**nbetrieb
  2. **Trinkwasser**betrieb
* Fehlerbetrieb:

Display (blinkend):

- „Überlauf“ bzw. „Trinkwasser“

- Zisternenfüllstand

**+ Warnton**

}

* + Systemüberlauf

🡪 Überlauf des Trinkwasserbehälters

1. **Umschaltung:**

Zisternenfüllstand **< 10% 🡪** Trinkwasserbetrieb

Zisternenfüllstand wieder **> 15% 🡪** Zisternenbetrieb

1. **Fehler:**

Systemüberlauf:

* + Schwimmerschalter im Trinkwasserbehälter ausgelöst
  + Trinkwasserbetrieb bis zur Fehlerquittierung
  + Warnton

1. **Fehlerquittierung:**
   * **einmaliges Drücken** des Tasters (evtl. mehrmals probieren):

**🡪** **Stummschaltung**

* + **langes Drücken** des Tasters:

**🡪 Quittierung** durch Zurücksetzen